|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Standard** | **Opis stanu utrzymania  drogi****dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte** |
| **po ustaniu opadów śniegu** | **od stwierdzenia występowania zjawisk** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I | Jezdnia i pobocza utwardzone wolne od czynników powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody.  | Dotyczy jezdni i poboczy- śnieg luźny           –  2 godz.- błoto pośniegowe –  4 godz.- śnieg zajeżdżony  –  nigdy- zaspy                    –  nigdy |  - gołoledź       – 2 godz.- szron           – 2 godz.- szadź           – 2 godz.- śliskość pośniegowa                       – 4 godz.- lodowica      – 4 godz.  |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. | - śnieg luźny           – 4  godz.- błoto pośniegowe  – 6 godz.- zajeżdżony            – występuje cienka  warstwa nie utrudniająca  ruchu  |  - gołoledź         – 3 godz.- szron              – 3 godz.- szadź             – 3 godz.- śliskość pośniegowa                        – 4 godz.- lodowica       – 4 godz.  |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:- skrzyżowaniach z drogami twardymi,- skrzyżowaniach z koleją,- odcinkach o pochyleniu > 4 %,- przystankach autobusowych,- innych miejscach ustalonych przez   zarządcę drogi. |  - śnieg luźny       – 6 godz.- śnieg zajeżdżony (utrudniający ruch) –  występuje- zaspy, języki śniegowe :  - lokalnie          – 6 godz. | W miejscach wymienionych w kol. 2:- gołoledź       – 5 godz.- szron            – 5 godz.- szadź            – 5 godz.- śliskość pośniegowa – 6   godz.- lodowica       – 5 godz. |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny        – 8 godz.- śnieg zajeżdżony        – występuje- języki śnieżne   – występują- zaspy                 – do 8 godz.Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych :- gołoledź       – 8 godz.- śliskość pośniegowa –10 godz.- lodowica       – 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona , w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek .Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu .  | - śnieg luźny        – 16 godz.- śnieg zajeżdżony – występuje- języki śnieżne   – występują- zaspy mogą występować – 24 godz.Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych :- gołoledź       – 8 godz.- śliskość pośniegowa –  występuje |
|  VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. | - śnieg luźny        – występuje- śnieg zajeżdżony – występuje- nabój śnieżny    – występuje- zaspy                –  48 godz. | W miejscach wyznaczonych:- wszystkie  rodzaje     śliskości  po    odśnieżaniu – 2 godz. |