|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Standard** | **Opis stanu utrzymania  drogi**  **dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte** | |
| **po ustaniu opadów śniegu** | **od stwierdzenia występowania zjawisk** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I | Jezdnia i pobocza utwardzone wolne od czynników powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody. | Dotyczy jezdni i poboczy  - śnieg luźny           –  2 godz.  - błoto pośniegowe –  4 godz.  - śnieg zajeżdżony  –  nigdy  - zaspy                    –  nigdy | - gołoledź       – 2 godz.  - szron           – 2 godz.  - szadź           – 2 godz.  - śliskość pośniegowa                         – 4 godz.  - lodowica      – 4 godz. |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. | - śnieg luźny           – 4  godz.  - błoto pośniegowe  – 6 godz.  - zajeżdżony            – występuje cienka  warstwa nie utrudniająca  ruchu | - gołoledź         – 3 godz.  - szron              – 3 godz.  - szadź             – 3 godz.  - śliskość pośniegowa                          – 4 godz.  - lodowica       – 4 godz. |
| III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:  - skrzyżowaniach z drogami twardymi,  - skrzyżowaniach z koleją,  - odcinkach o pochyleniu > 4 %,  - przystankach autobusowych,  - innych miejscach ustalonych przez     zarządcę drogi. | - śnieg luźny       – 6 godz.  - śnieg zajeżdżony (utrudniający ruch) –  występuje  - zaspy, języki śniegowe :    - lokalnie          – 6 godz. | W miejscach wymienionych w kol. 2:  - gołoledź       – 5 godz.  - szron            – 5 godz.  - szadź            – 5 godz.  - śliskość pośniegowa – 6   godz.  - lodowica       – 5 godz. |
| IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.  Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny        – 8 godz.  - śnieg zajeżdżony        – występuje  - języki śnieżne   – występują  - zaspy                 – do 8 godz.  Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych :  - gołoledź       – 8 godz.  - śliskość pośniegowa –10 godz.  - lodowica       – 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżona , w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek .  Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu . | - śnieg luźny        – 16 godz.  - śnieg zajeżdżony – występuje  - języki śnieżne   – występują  - zaspy mogą występować – 24 godz.  Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych :  - gołoledź       – 8 godz.  - śliskość pośniegowa –    występuje |
| VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.  Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. | - śnieg luźny        – występuje  - śnieg zajeżdżony – występuje  - nabój śnieżny    – występuje  - zaspy                –  48 godz. | W miejscach wyznaczonych:  - wszystkie  rodzaje     śliskości  po     odśnieżaniu – 2 godz. |